危険物地下貯蔵タンク廃止計画書

　１　工事場所

　２　工事内容

1. 地下タンク内の残油回収、運搬処理
2. 地下タンク内の清掃
3. マンホール、トレンチ内配管の撤去

　３　工事手順

①地下タンク残油量確認（残油量　　　　　　　Ｌ）

※残油量が指定数量以上の場合は危険物仮取扱い承認が必要

　　② 地下タンク内から残油をくみ上げローリー車に回収する。

③ 地下タンク内残油無し確認、槽内清掃

　４　廃止届出後

1. 地下タンクの処置（撤去・水充填・砂充填）
2. トレンチ内の配管は撤去

　５　工事中の安全対策

1. 工事発注者、工事施行者が事前に工事打合せを行い、事故が発生しないように留意

する。

1. 工事部分については工事関係者以外の立入を禁止し、バリケード等を用い工事箇所

を明示する。

1. 火災予防に努め消火器等を常置する。
2. 災害が発生した場合には、漏洩防止、初期消火等の対応を行うとともに静岡市消防

局に速やかに通報する。

工事責任者及び連絡先

　工事発注者　　会社名　　　　　　　　　担当　　　　　　　　電話

　工事施行業者　会社名　　　　　　　　　担当　　　　　　　　電話

　その他連絡先